**Mai compactor WACKER NEUSON BS 60-2i**

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | BS 60-2i |
| Cod comanda | 50009419 |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 1.8 kW |
| Motor | Wacker WM80 |
| Carburant | benzina |
| Pornire | manual |
| Turatie | 4400 rpm |
| Capacitate cilindrica | 80 cmc |
| Consum carburant la 75% | 1.2 l/ora |
| Capacitate rezervor | 3 l |
| Energie de impact | 85 J |
| Aria de compactare | 164 mp/h |
| Frecventa batailor | 700/min |
| Dimensiuni talpa | 280x342 mm |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 675 x 345 x 965 mm |
| Greutate in Kg | 64.00 |
| Kit Livrare | Maner cu role, manualul operatorului, carte piese de schimb, certificat CE. |

Mai compactor benzina injectie ulei, 64Kg, BS 60-2i Motorul WM 80 cu care WACKER dotează exclusiv maiurile compactoare este special conceput și construit pentru acestea și respectă standardele Europene și EPA de emisie. Carburatorul, ventilat, patentat elimină aerul din sistemul de alimentare asigurând o pornire ușoară. Supapa de admisie și maneta multifuncţională asigură o pornire și o exploatare ușoară eliminând aerul din sistemul de admisie. Sistemul special cu trei etape de filtrare a aerului asigură unaer lipsit de impurităţi pentru motor, lungind durata de viaţă a acestuia. Un indicator de îmbâcsire a filtrului arată gradul de îmbâcsire a acestuia indicând momentul când acesta trebuie schimbat. Mânerul înglobează o tehnologie avansată, sitemul de amortizare a vibraţilor la mână a operatorului asigurâd confort în exploatare.

**Maneta de acceleratie ergonomica**

Maneta de acceleratie ergonomica si imbunatatita pentru un control mai bun al masinariei.

Sistemul automat de oprire elimină perioadele de mers în gol și reduce emisiile de carbon precum și depunerile acestuia. Maiul compactor robust este proiectat pentru compactarea solurilor coezive, mixte și granulate pe suprafeţe înguste.

**Rezervor de ulei orizontal protejat**

Odata cu noua generatie de compactoare, rezervorul de ulei este pozitionat mai jos si astfel este mai bine protejat impotriva deteriorarii.

Sistemul unic de autodozaj asigură performanţe demne de încredere eliminând defectarea bujiei și depunerile de carbon. Nu este nevoie de prepararea amestecului asigurând un confort sporit în exploatare. În plus raportul uluitor de amestec 120:1 permite o funcţionare mai curată și de lungă durată, până la 65 de ore cu un rezervor de ulei. Maiul compactor, BS 60-2i, este cea mai buna alegere pentru firmele de constructii si nu numai.

**Toarta de transport optimizata**

Toarta de transport mai mare ofera mai mult spatiu.