Masina de taiat asfalt si beton WACKER NEUSON BFS 935 B, 12cm

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | BFS 935 B |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Motor | Wacker, WM270, 4 timpi |
| Capacitate cilindrica | 265 cmc |
| Consum carburant la 75% | 3.2 l/h |
| Capacitate rezervor | 6.1 l |
| Adancime taiere | 120 mm |
| Diametrul ext. al discului | 350 mm |
| Viteza circumferentiala | 2200/min |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 1110 x 568 x 1078 mm |
| Greutate in Kg | 83.00 |
| Kit Livrare | Manualul operatorului si manualul piese de schimb. |

Manarele ergonomice permit ajustarea inaltimii si latimii permitand controlul optim al operatorului asupra utilajului si a aplicatiei. Performantele mari de taiere cu adancimea de 120 mm cu un disc de 350 mm. Rezervorul de apa produce presiune asupra discului de taiere asigurand o stabilitate mare la taiere.

Taietoarele Basic sunt atat de usoare ca pot fi ridicate de doua persoane. Punctul central de ridicare, integrat in rama de protectie, precum si manerele rabatabile fac transportul acestui utilaj extrem de usor.

Rezervorul de apa este detasabil , cu o capacitate de 32 litri asigurand racirea pe ambele parti ale discului de taiere. Motorul de suprasarcina WACKER asigura performante remarcabile.

 Majoritatea sarcinilor de taiere de pe punctele de lucru sunt solutionate cu succes de aceste taietoare ce acopera o gama larga de aplicatii. Combinatia designului simplu dar bine gandit cu performante ridicate si cu manevrabilitate usoara duce la rezolvarea unei game variate de aplicatii fara probleme.