**Ciocan demolator (picamer) WACKER NEUSON EH 25**

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | EH 23 |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Motor | universal dublu protejat |
| Energie de impact | 70 J |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 850 x 590 x 238 mm |
| Greutate in Kg | 25.00 |
| Kit Livrare | Manualul operatorului si manualul cu piese de schimb. |

**Ciocan demolator (picamer) electric**, pentru lucrari grele, de 2500W, Wacker EH 25  
-Sistemul unic de protecţie a corpului împotriva oboseli realizat cu ajutorul unui arc montat pe carcasa motorului (exclusiv la WACKER!), nu permite vibraţilor demolatorului să se transmită către corpul operatorului. Acest picamer electric permite lucrări de până la 8 ore cu un singur operator conform standardelor Europene 2002/44/EG.   
-Performanţa unică de impact in orice tip de material (de la moale la dur) si optimizarea recului se datorează sistemului de percuţie pe bază de pernă de aer.  
-Sistemul puternic de percuţie face din demolator un utilaj ideal pentru demolări dar și pentru lucrări decompactare.   
-Amplasarea punctului de gresaj central duce la o întreţinere rapidă și ușoară. Astfel un gresaj simplu și complet poate fi făcut și în câmpul de lucru.   
-Un picamer performant dotat cu prindere pentru toate tipurile de unelte, disponibile și pentru demolatoare pneumatice, oferind astfel demolatorului un grad mare de flexibilitate.   
-Mînerul situat pe frontul demolatorului permite schimbarea cu ușurinţă a uneltei precum și utilizarea utilajului în unghi devine mai ușoară.

**Ciocan demolator (picamer) WACKER NEUSON EH 25**  Vibraţile la mână de 4,8 m/s² fac din acest picamer EH 25 un utilaj unic cu vibraţi scăzute. Un picamer ce reduce vibraţiile ce se transmit de la carcasa motorului către corpul operatorului când acesta sprijină demolatorul. În plus este ceva mai ușor decât concurenţa din aceiași clasă de performanţă. Concluzia finală a acestor trăsături: picamer electric cu maximum de performanta datorita greutăţii mai mici, utilizării fără oboseală și manevrării foarte ușoare.