Placa compactoare WACKER NEUSON WPU 1550A, reversibila, benzina, 96 Kg

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | WPU 1550A |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 3.6 kW |
| Motor | Honda |
| Carburant | benzina |
| Pornire | manual |
| Capacitate cilindrica | 163 cmc |
| Consum carburant la 75% | 1.8 l/ora |
| Capacitate rezervor | 3.7 litri |
| Forta centrifugala | 15 kN |
| Aria de compactare | 810 mp/ora |
| Frecventa vibratiilor | 97 Hz |
| Viteza de avans | 27 m/min |
| Dimensiuni talpa | 500 x 586 mm mm |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 1055x500x865 mm |
| Greutate in Kg | 96.00 |
| Kit Livrare | Manualul operatorului si manualul cu piese de schimb. |

Placa compactoare, reversibila, 96 Kg, **WACKER WPU 1550A** Plăci vibratoare fiabile care ofera o mobilitate maximă. Versatilele plăci reversibile ideale pentru compactarea pietrelor de pavaj, tranşeelor, amenajare peisagistică şi întreţinere. Manerul de ghidaj recent proiectat aduce fineţe în manipulare operatorului. Aceste plăci reversibile asigură performanţe optime, împreună cu o viteză variabilă înainte şi înapoi de până la 88 ft / min (27 m / min). Plus, tehnologia "doua axe" a excitatorului care prevede o adâncimea maximă de compactare posibila, la diferite tipuri de soluri. Aceste plăci sunt potrivite pentru o varietate de aplicaţii de compactare datorită vitezei mari de avans şi manevrabilitatii simple.

Design nou , sistemul antivibratii, confortul manerului de ghidaj, imbunatatesc confortul operatorului şi minimizează oboseala. Lagare excitatorului sunt special concepute reduc întreţinerii şi sunt potrivite pentru aplicaţii de tip asfalt fierbinte.

Greutatea scăzută, componentele din duraluminiu incluzând consola motorului și apărătoarea curelei de transmisie au fost combinate pentru a obţine o greutate scăzută și o manipulare mai ușoară.