Vibrator de beton WACKER NEUSON IRSEN 38, convertizor, 410W

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | IRSEN 38 |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 410 W |
| Greutate in Kg | 5.9000 |
| Kit Livrare | -cablu de protectie -intrerupator -cablu de racordare -doza -instructiuni de utilizare -catalogul pieselor de schimb |

Vibrator intern de beton **WACKER** **IRSEN 38**. Vibreza betonul , nu operatorul!

Vibratoare interne din gama IRSEN cu motor asezat in capul de vibrare  realizeaza o performanţă optimă de consolidare în toate tipurile standard de beton datorita vitezei constante de înaltă frecvenţă şi puternicului motor trifazat. Furtunurile  de protecţie cu lungime de 0.8 m  face ca aceste vibratoare sa fie  ideale pentru consolidări de suprafaţă de până la 1 m (40 ") adâncime. Manerul  Low Vib  reduce vibratiile considerabil în timpul utilizării. Infasurarea statorului rezistenta la vibratii apartine clasei de izolatie H si este imbracata in material plastic si capsulata. Ea rezista pentru scurt timp la 180 grade Celsius.