Grinda finisat beton WACKER NEUSON P 31A, benzina, 15.5 kg

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | P 31A |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 1.1 kW |
| Motor | Motorina, racire cu aer, 4 cicluri, 1 cilindru |
| Putere motor | 1.5 CP |
| Carburant | Motorina |
| Capacitate cilindrica | 31 cm3 |
| Consum carburant la 75% | 0.5 l/ora |
| Capacitate rezervor | 0.6 l |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 1.120 x 550 x 940 mm |
| Greutate in Kg | 15.5000 |
| Kit Livrare | Instructiuni de utilizare si catalogul pieselor de schimb. |
| Diametru lame | 124 mm |

Grinda de finisat (netezit, slefuit) beton, rigida, pe benzina, 15.5 kg, P 31A Grinda vibranda Wacker poate face fata la toate cerintele unui santier si in plus fiecare unitate este facuta in asa fel incat sa sadisfaca dorintele fiecarui utilizator. Sistem unic de ghidare este adjustabil in unghi si pe inaltime oferind utilizatorului maximul de confort. In acelasi timp manerul este retractabil ceea ce face transportul foarte usor.

Avantaje aditionale:

• Greutatea excentricului este ajustabila, in maxim 7 pozitii, ceea ce confera adaptarea sa la modul de lucru al operatorului.

• Setul dublu de rulmenti pentru excentric nu cere interventie si gresare pentru o lunga durata de timp.