Mai compactor WACKER NEUSON BS 70-2

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | BS 70-2 |
| Cod comanda | 50009425 |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 2 kW |
| Motor | Wacker WM80 |
| Carburant | benzina in amestec cu ulei 50:1 |
| Pornire | manuala |
| Turatie | 4400 rpm |
| Capacitate cilindrica | 80 cmc |
| Consum carburant la 75% | 1.3 l/ora |
| Capacitate rezervor | 3 l |
| Aria de compactare | 148 mp/h |
| Frecventa batailor | 650/min |
| Cursa sculei | 65 mm |
| Dimensiuni talpa | 280 x 336 mm |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 675 x 345 x 965 mm |
| Greutate in Kg | 74.00 |
| Kit Livrare | Maner cu role, manualul operatorului, carte piese de schimb, certificat CE. |

WACKER WM 80, motor in 2 timpi, construit pentru aplicatii dure de compactare. Maiurile Wacker Neuson au stabilit standardul în industria construcţiilor. Aceste maiuri sunt echipate exclusiv cu motoarele WM80, singurul motor in 2 timpi, special conceput şi construit pentru maiuri vibratoare şi îndeplineşte standardele europene de emisii de aer EPA. Maiurile Wacker Neuson sunt robuste si proiectate pentru maxim de producţie, performanţă şi durabilitate. Supapa de combustibil şi butonul de oprire sunt integrate în maneta de acceleratie pentru a reduce complexitatea in operare. Carburatorul exclusiv compensează amestecul combustibil / aer pentru performanţe optime şi de viaţă prelungită a filtrului de aer. Sistem unic de filtrare a aerului in trei etape asigură un motor practic fara praf pentru o durata de viaţă mai lungă şi durabilitate îmbunătăţită.

Un filtru Memento spune operatorului, atunci când are nevoie ca filtrul de aer să fie schimbat. Constructia manerului reduce vibratiile catre mână-braţ şi sporeşte confortul operatorului. Demarorul este turnat din aluminiu si este prevazut cu frânghie durabila si supradimensionata pentru a extinde durata de viaţă in cele mai dure conditii de utilizare. O toba de eşapament integrată se încadrează în jurul motorului pentru a permite o compactarea cat mai aproape de structura.

Mai compactor benzina ulei, 74 Kg, BS 70-2. Maiurile Wacker Neuson sunt robuste si proiectate pentru maxim de producţie, performanţă şi durabilitate. Ideal pentru compactarea solurilor mixte si nu numai.