Placa compactoare WACKER NEUSON BPU 2540A, reversibila, benzina, 140 Kg

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | BPU 2540A |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 4 kW |
| Motor | Honda GX160 |
| Carburant | benzina |
| Pornire | manuala |
| Capacitate cilindrica | 163 cmc |
| Consum carburant | 0.8 l/h |
| Capacitate rezervor | 3.7 l |
| Forta centrifugala | 25 kN |
| Aria de compactare | 504 mp/h |
| Frecventa vibratiilor | 90 Hz |
| Viteza de avans | 21 m/min |
| Dimensiuni talpa | 733 x 400 mm |
| Greutate in Kg | 140.00 |
| Kit Livrare | Manualul operatorului si manualul cu piese de schimb. |

Aceste plăci oferă cea mai bună compactare pe o varietate mare de soluri. Ele își arată adevărata putere pe soluri semicorozive. Aceste plăci reversibile asigură performanţe optime având viteza variabilă atingând chiar și 28 m/min. În plus excentricul cu dublu ax asigură adâncimea de compactare în majoritatea solurilor. Datorită manevrabilităţi ridicate sunt ideale pentru compactările de fundaţi și de spaţi deschise, de asemenea și la așezarea pietrelor grele de pavaj.

Datorită profilurilor laterale joase precum și a extensilor standard se obţine o lăţime de lucru variabilă. Placa de bază din oţel de calitate superioară (GJS700), este extreme de rezistentă la impact și uzură asigurând o durată lungă de viaţă. Mânerul se poate regla pe verticală pentru o utilizare confortabilă precum și pentru întoarcere în locuri strâmte. Tampoanele de cauciuc reduc vibraţile mânerului, oboseala operatorului și uzura motorului. Carcasa de protecţie și punctul de ridicare asigură o ridicare și amplasare în șanţ extreme de ușoară.

Noi multitalente pentru montarea de piatra cubica, cabluri, pentru amenajari de gradini si peisagistica, dar si pentru intretinere. Singurele placi cu un set de roti integrat pentru mobilitate maxima. In plus ele sunt foarte sigure. Acest lucru este asigurat prin robustetea lor, precum si prin insumarea unor detalii bine gandite, ca de exemplu maneta de acceleratie escamontabila pentru protectie. Mai exista si o alta "garantie de mobilitate", fiindca setul de roti nu numai ca este in permanenta pregatit de functionare, ci are si o durata de viata indelungata.