Masina de finisat beton WACKER NEUSON CT 36-400E, electrica, 108 kg

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | CT 36-400E |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 3.1 Kw |
| Tensiunea alimentare | 400 V |
| Turatie | 50-100 rpm |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 2005x915x1040 mm |
| Greutate in Kg | 85.00 |
| Kit Livrare | Instructiuni de utilizare si catalogul pieselor de schimb. |
| Numar lame | 4 |
| Diametru lame | 915 mm |
| Inclinatia lamelor | 0-30 grade |

Masina de finisat (netezit, slefuit) beton, electrica, 108 kg, Wacker,CT 36-400E Balansul dinamic al palelor ( cand acestea se rotesc) scade la minim eforturile de operare. Distributia optima a greutatii reduce tendinta de deplasare laterala a utilajului pentru a reduce oboseala operatorului. Palele ofera un unghi de 30 de grade de inclinare pentru o slefuire mai buna a betonului. Pentru o fiabilitate maxima, tipul motorului, diametrul palelor si manerul se pot selecta pentru a intruni preferinte inviduale cu necesitatile de pe santier. Cosul de protectie asigura o curatare si o intretinere usoara.

Masina de finisat (netezit, slefuit) beton, electrica, 108 kg, Wacker,CT 36-400E Slefuitor electric, foarte productiv, ideal pentru suprafete mari. Echiparea cu motor electric reduce nivelul de emisii poluate, zgomot dar si cheltuielile legate de intretinere.