Masina de finisat beton WACKER NEUSON CT 48-9, benzina, 105 kg

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | CT 48-9 |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Motor | Wacker, WM270, 4 timpi |
| Putere motor | 6.7 kW |
| Carburant | benzina |
| Capacitate cilindrica | 265 cmc |
| Consum carburant la 75% | 2.5 l/h |
| Capacitate rezervor | 6.1 l |
| Turatie | 60-125 rpm |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 2160x1220x1040 mm |
| Greutate in Kg | 105.00 |
| Kit Livrare | Instructiuni de utilizare si catalogul pieselor de schimb. |
| Numar lame | 4 |
| Diametru lame | 1220 mm |
| Inclinatia lamelor | 0-30 grade |

Masina de finisat (netezit, slefuit) beton pe benzina, 105 kg, Wacker,CT 48-9 Balansul dinamic al palelor ( cand acestea se rotesc) scade la minim eforturile de operare. Distributia optima a greutatii reduce tendinta de deplasare laterala a utilajului pentru a reduce oboseala operatorului. Palele ofera un unghi de 30 de grade de inclinare pentru o slefuire mai buna a betonului. Pentru o fiabilitate maxima, tipul motorului, diametrul palelor si manerul se pot selecta pentru a intruni preferinte inviduale cu necesitatile de pe santier. Cosul de protectie asigura o curatare si o intretinere usoara.

Masina de finisat (netezit, slefuit) beton pe benzina, 105 kg, Wacker,CT 48-9 Acest slefuitor ofera un slefuit de calitate plus tripla protectie. Proiectat si construit cu cea mai avansata tehnologie, slefuitoarele de beton WACKER asigura un slefuit excelent si in plus protejeaza operatorul. Sistemele patentate de franare din cutia de transmisie, senzorul de siguranta giroscopic si limitatorul de viteza a motorului asigura un sistem triplu de protectie a operatorului. Aceste sisteme minimlizeaza posibilitatea scaparii de sub control al manerului