Placa compactoare WACKER NEUSON DPU 5545A, reversibila, motorina, 386 Kg

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | DPU 5545A |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 7 kW |
| Motor | Hatz |
| Carburant | motorina |
| Pornire | manuala |
| Capacitate cilindrica | 445 cmc |
| Consum carburant | 1.8 l/h |
| Capacitate rezervor | 5 l |
| Forta centrifugala | 55 kN |
| Aria de compactare | 972 mp/h |
| Frecventa vibratiilor | 69 Hz |
| Viteza de avans | 27 m/min |
| Dimensiuni talpa | 450 x 900 mm |
| Greutate in Kg | 324.00 |
| Kit Livrare | Manualul operatorului si manualul cu piese de schimb |

Placa compactoare reversibila, motorina, 386 Kg, DPU 5545A Aceste plăci vibratoare de nouă generaţie oferă eficienţă maximă pentru a satisface cele mai stringente cerinte profesionale. Tehnologia optimizarii excitatiei prin doua axe si puterea (forta centrifuga) care a fost crescut cu 10- 12,5%, asigură cea mai mare performanţă posibilă compactare pe aproape toate solurile. Multumita vitezei de inaintare care este mult mai mare, suprafata de compactare este mult crescuta, în timp adâncimea de compactare rămâne aceeasi.

Noul design robust, de asemenea, oferă stabilitate maximă maşinii. Toate acestea, inseamnă productivitate mai mare! Creşterea vitezei de deplasare pentru o mai mare capacitate de suprafaţă. Viteza înainte şi înapoi produce aceleaşi rezultate. O carcasa armata acoperă elementele de fixare pentru o protecţie sporită şi in consecinţă, reduce costurilor de întreţinere Un generator de semnal anunta atunci cand bateria este descarcata. Timpii lungi de funcţionare datorită vibraţiilor scăzute la nivelul mână-braţ. Este disponibila cu sistem de pornire manual cat si electric.

 Tampoanele de cauciuc care o doteaza reduc vibraţile mânerului, oboseala operatorului și uzura motorului. Transmisia de la motor la excentric se realizeaza prin intermediul ambreiajului centrifugal si a unei fulii ca intinde automat cureaua. Ea își arată adevărata putere pe soluri semicorozive.