Mai compactor WACKER NEUSON BS 30

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | BS 30 |
| Cod comanda | 50005216 |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 1.7 kW |
| Motor | Wacker WM80 |
| Carburant | benzina in amestec cu ulei 50:1 |
| Pornire | manuala |
| Capacitate cilindrica | 60 cmc |
| Consum carburant la 75% | 0.45 l/ora |
| Capacitate rezervor | 2.2 l |
| Frecventa batailor | 830/min |
| Cursa sculei | 42 mm |
| Dimensiuni talpa | 150 x 280 mm |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 540 x 340 x 1.000 mm |
| Greutate in Kg | 32.00 |
| Kit Livrare | Maner cu role, manualul operatorului, carte piese de schimb, certificat CE. |

Mai compactor benzina ulei, 32 Kg, BS 30 Motor WACKER, WM 80 in 2 timpi, construit pentru aplicatii dure DE compactare. Maiurile Wacker Neuson au stabilit standardul în industria construcţiilor. Aceste maiuri sunt alimentate de motoarele exclusive WM 80, singurul motor in 2 timpi, special conceput şi construit pentru berbeci vibratori ce indeplineşte standardele EPA. Motivat de un motor puternic pe benzina Wacker Neuson-2 timpi cu flanşe direct la carcasa. Ambreiajul centrifugal asigură o pornire uşoară. Usor de manevrat datorita manerului anti- vibraţii.

Cel mai mic mai compactor industrial din lume care poate fi folosit si la compactarea pe orizontala.