Placa compactoare WACKER NEUSON WPP 1540A, unidirectionala, benzina, 81 Kg

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | WPP 1540A |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 3.6 kW |
| Motor | Honda GX160 |
| Carburant | benzina |
| Pornire | manuala |
| Capacitate cilindrica | 163 cmc |
| Consum carburant | 1.8 l/h |
| Capacitate rezervor | 3.7 l |
| Forta centrifugala | 15 kN |
| Aria de compactare | 696 mp/h |
| Frecventa vibratiilor | 97 Hz |
| Viteza de avans | 29 m/min |
| Dimensiuni talpa | 400 x 586 mm |
| Greutate in Kg | 81.00 |
| Kit Livrare | Manualul operatorului si manualul cu piese de schimb. |

Placa compactoare unidirectionala, benzina, 81 Kg, WPP 1540A Aceste plăci vibratoare Wacker Neuson oferă funcţionalitate şi performanţă la un preţ mic. Designul compact permite compactarea solurilor mixte în cele mai inguste spatii - chiar şi în tranşee extrem de înguste. Ideal pentru borduri, jgheaburi, în jurul formelor rotunde, stâlpi, fundaţii, balustrade de paza, a şanţurilor de scurgere, conducte de gaz şi canalizare şi construcţia de clădiri.

Manerul de ghidaj aduce fineţe în manipularea şi uşurinţa operatorului. Aceste plăci sunt optime pentru o varietate de aplicaţii de compactare datorită vitezei mari de avans şi manevrabilitatii simple. Design nou si sistemul "low-vibraţii" din mâner îmbunătătesc confortul operatorului şi minimizează oboseala. Cureaua este protejata de o carcasa de protectie pentru a reduce uzura. Manerul ergonomic face încărcarea şi descărcarea din vehiculele de transport mai uşoroara pentru operator

 Una dintre cele mai vandute placi compactoare din gama sa, datorita in special fiabilitatii si productivitatii sale. Aceasta placa se regaseste in parcul de echipamente atat a firmelor mici, micilor meseriasi cat si a firmelor mari.