Vibrator de beton WACKER NEUSON HMS3000, electric, 3000W

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | HMS3000 |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 2300 W |
| Greutate in Kg | 18.00 |
| Kit Livrare | Instructiuni de utilizare si catalogul pieselor de schimb. |

HMS3000 este vibrator intern de beton, cu motor electric, de 3000 W.  
Sistemul HMS cu motor electric este extrem de flexibil. Vibratorul intern cu ax flexibi de frecventa inalta este adaptabil la toate tipurile de aplicatii. Capu de vibrare si axul flexibil se poate inlocui usor si rapid pentru adaptarea utilajului la aplicatia necesara. Capetele hibride de vibrare ofera o compactare si fluiditate optima a betonului. Sistemul Wacker HMS asigura performante de incredere si un beton de calitate. Cuple rapide integrate pentru deconectarea cu uşurinţă si pentru a conecta toate motoarele Wacker Neuson, oferind 62 combinaţii.

Avantajele utilizarii unui astfel de vibrator de beton sunt:   
-Configuratie flexibila  
-Inlocuirea rapida si usoara a componentelor datorita imbinarii rapide.   
-Axele flexibile si capete de vibrare se pot aranja in orice combinatie dorita.   
-Siguranta ridicata de operare.  
-Motorul electric este diblu protejat.   
-Usor de intretinut.  
-dublarea filtrului de aer a crescut durata de viata a motorului.