Placa compactoare WACKER NEUSON WP 1030A, unidirectionala, benzina, 50 Kg

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | WP 1030A |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 2.1 kW |
| Motor | Honda GX100 |
| Carburant | benzina |
| Pornire | manuala |
| Capacitate cilindrica | 98 cmc |
| Consum carburant | 0.34 l/h |
| Capacitate rezervor | 1.2 l |
| Forta centrifugala | 10 kN |
| Aria de compactare | 468 mp/h |
| Frecventa vibratiilor | 97 Hz |
| Viteza de avans | 26 m/min |
| Dimensiuni talpa | 300 x 496 mm |
| Greutate in Kg | 50.00 |
| Kit Livrare | Manualul operatorului si manualul cu piese de schimb. |

Placa compactoare unidirectionala, benzina, 50 Kg, WP 1030A Aceste plăci vibratoare Wacker Neuson oferă funcţionalitate şi performanţă la un preţ mic. Designul compact permite compactarea solurilor mixte în cele mai inguste spatii - chiar şi în tranşee extrem de înguste. Ideal pentru borduri, jgheaburi, în jurul formelor rotunde, stâlpi, fundaţii, balustrade de paza, a şanţurilor de scurgere, conducte de gaz şi canalizare şi construcţia de clădiri. Ghidul mâner aduce fineţe în manipularea şi uşurinţa operatorului. Aceste plăci sunt optime pentru o varietate de aplicaţii de compactare datorită vitezei mari de avans şi manevrabilitatii simple.

Design nou si sistemul "low-vibraţii" din mâner îmbunătătesc confortul operatorului şi minimizează oboseala. Cureaua este protejata de o carcasa de protectie pentru a reduce uzura. Manerul ergonomic face încărcarea şi descărcarea din vehiculele de transport mai uşoroara pentru operator.