Vibrator de beton WACKER NEUSON HMS1000, electric, 1000W

|  |  |
| --- | --- |
| Cod Unic | HMS1000 |
| Producator | WACKER NEUSON |
| Putere | 1000 W |
| Greutate in Kg | 12.00 |
| Kit Livrare | Instructiuni de utilizare si catalogul pieselor de schimb. |

Sistem HMS cu motor electric este extrem de flexibil. Vibratorul intern cu ax flexibi de frecventa inalta este adaptabil la toate tipurile de aplicatii. Capu de vibrare si axul flexibil se poate inlocuiusor si rapid pentru adaptarea utilajului la aplicatia necesara. Capetele hibride de vibrare ofera o compactare si fluiditate optima a betonului. Sistemul Wacker HMS asigura performante de incredere si un beton de calitate.

Avantajele utilizarii unui astfel de vibrator de beton sunt:  
- Configuratie flexibila  
- Inlocuirea rapida si usoara a componentelor datorita imbinarii rapide  
- Axele flexibile si capete de vibrare se pot aranja in orice combinatie dorita  
- Siguranta ridicata de operare  
- Motorul electric este diblu protejat  
- Usor de intretinut